% \documentclass[a4paper,10pt]{article}
% \usepackage[utf8]{inputenc}
% 
% %opening
% \title{}
% \author{}

% \begin{document}

Rychlé AXUV diody umožňují sledovat pohyb plazmatu vůči nádobě tokamaku a reagovat tak na předem nastavené parametry. K rekonstrukci radiačního profilu ze získaných dat slouží
Abelova asymetrická inverze a Cormackova tomografická metoda.
Pro základní testy a zprovoznění diagnostiky posloužil první ze dvou původních detektorů, které byly tři roky v provozu na tokamaku CASTOR.
Analýza druhého, nefunkčního AXUV pole poskytla data pro zohlednění snížení účinnosti detektorů na základě jejich dlouhodobého vystavení rychlým částicím a vzniku napařené vrstvy.
Dvě nová pole AXUV diod umožňují tomografickou rekonstrukci radiačního profilu plazmatu. Zároveň je původní metoda zesílení signálu nahrazena zesílením přes sběrné zařízení
PAPOUCH.

% \end{document}
