Cesky English

Sběr dat & rozlišení |
Hlavní | Bolometry | Umístění | Výstupní | Měření &
stránka |  | bolometrů | data | experimenty

Rozlišení AXUV 1 má prostorové rozlišení 10.1 mm, AXUV 2 8.9 mm. S použitím rychlého sběru dat dosahují časového rozlišení lepšího než 1 µs! |  |
Výstupní proud z fotodiod je velmi nízký, méně než 0,1 mikroA. Aby bylo možno jej efektivně měřit, je třeba ho zesílit a pro potřeby datového sběru na tokamaku CASTOR zkonvertovat na napětí. K tomuto účelu byl ve spolupráci s Kurčatovským ústavem v Moskvě sestrojen zesilovač. Výstup se pohybuje kolem 0 – 2V. |  |