zpět
## Kalibrace
Pro určení vzájemné polohy detektorů a štěrbiny byla použita optická kalibrace. Před zakrytované bolometry byl umístěn světelný zdroj, který se pohyboval po přímce rovnoběžné s detektorovým polem. Signál vystupující z detektorů byl zaznamenáván pro jednotlivé polohy zdroje. Poloha, ve které byl signál vystupující z detektoru maximální, odpovídala zornému poli detektoru.

| První kalibrace AXUV 1 byla provedena v Kurčatovského institutu v Moskvě. Jako zdroj sloužila malá halogenová lampa (průměr žárovky 10 mm, průměr vlákna 3 mm), umístěná ve vzdálenosti 472 mm od štěrbiny. Tato vzdálenost není ve vztahu k té, v jaké se bude nacházet střed plazmatu poté, co budou detektory instalovány. Téměř bodový zdroj v podobě malé halogenové lampy naopak umožňuje velmi přesně stanovit šířku a pozici zorného pole detektoru.

Druhá kalibrace AXUV 1 byla provedena na pracovišti tokamaku CASTOR. Světelným zdrojem byla 60W žárovka umístěná ve vzdálenosti 534 mm. Toto je dvojnásobek vzdálenosti, ve které se bude nacházet střed tokamakové komory. Tato vzdálenost byla zvolena pro dobré prostorové rozlišení polohy zdroje. Světelný zdroj nebyl přesně bodový, ale i tak byla zorná pole detektorů určena s dostatečnou přesností. Kalibrace AXUV 2 byla provedena 30.3.2005 na tokamaku CASTOR s halogenovou žárovkou vzdálenou od štěrbiny 1050 mm. 4.8.2005 byla provedena kalibrace in situ za pomoci žárovičky vložené do komory tokamaku.

více o kalibraci >> kalibrace - tabulky >> Důležitá čísla: AXUV 1 Vzdálenost štěrbiny od detektoru a = 19.7 mm Vzdálenost štěrbiny od středu komory L = 267 mm Prostorové rozlišení jednoho detektoru q = 11 mm Počet aktivních kanálů 16 AXUV 2 Vzdálenost štěrbiny od detektoru a = 28.6 mm Vzdálenost štěrbiny od středu komory L = 342 mm Prostorové rozlišení jednoho detektoru q = 9 mm Počet aktivních kanálů 19 | nahoru

| nahoru