Cesky English

Umístění bolometrů |
Hlavní | Bolometry | Sběr dat & | Výstupní | Měření &
stránka |  | rozlišení | data | experimenty

První pole bolometrů, AXUV 1, je umístěno na spodní straně tokamaku a má šestnáct aktivních kanálů. Druhé pole, AXUV 2, se nachází na bočním portu na stejném poloidálním řezu jako AXUV 1 a má 19 aktivních kanálů. >> kalibrace |  |
| Pole detektorů je uzavřeno v cameře obscuře a sleduje plazma přes úzkou štěrbinu. Díky tomu každý detektor vidí jen úzký výsek a to umožňuje získat prostorové rozložení vyzařování. |
|  | nahoru