**Příloha č. 2**

**Předávací protokol – Radiometr ECE**

Pracovníci ÚFP: Jaromír Zajac, Vladislav Ivanov, Mykyta Varavin

Pracovník ČVUT: Vojtěch Svoboda

|  |
| --- |
| **Zařízení:** |
| **Položka** | **Movitá věc** | **Inv. číslo**  | **Popis výrobku** | **ks** |
| **1.** | **Radiometr pro ECE Compass** | PI-003126-0000 | 16-ti kanálový radiometr s příslušenstním pro dvě mikrovlnná pásma Ka-band a E-band | 1 |
| **Popis stavu zařízení při předání a převzetí** |
| **Pol.** | **Popis** | **Stav** | **Foto** |
| **1** | 16-ti kanálový IF receiverMPT-28-12 (Elva-1)SN: P-0811/5 | 3 kanály demontovány kvůli závadě.  |  |
| **2** | Ka-band Front-EndPower source PS-12/6.5Isolator QIF-A00000PIN switch QSD-FB23A0Noise source NC346KA | Bez závad. |  |
| **3** | E-band Front-EndPower source PS-12/27Isolator QIF-E00000PIN switch QSD-FB20E0LPF 60-73.5 GHz | Bez závad. |  |
| **4** | Mikrovlnné antény 2 ksVlnovodný adapter | Bez závad. |  |
| **5** | Noise source QNS-FB15LELPF 76.5-90 GHzZdroj ±5V pro PIN switchZdroj 27V pro Noise sourceKabely | Bez závad. |  |

Vypůjčitel prohlašuje, že při převzetí zařízení byl půjčitelem řádně instruován o způsobu užívání zařízení.

Vypůjčitel a půjčitel společně prohlašují, že souhlasí s popisem stavu zařízení tak, jak je výše uveden a že údaje v tomto předávacím protokole odpovídají skutečnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **V Praze dne** 17.03.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za půjčitele | za vypůjčitele |
| RNDr. Jaromír Zajaczaměstnanec | Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.zaměstnanec |