Cesky English

Bolometrie |
Bolometry | Umístění | Sběr dat & | Výstupní | Měření &
| bolometrů | rozlišení | data | experimenty

K čemu to slouží ? Kdo za to může ? | Bolometry slouží k měření celkových radiačních ztrát z plazmatu. Na tokamaku CASTOR byla instalována dvě pole rychlých AXUV diod. Snímají vyzařování ve spektrální oblasti od ultrafialové po měkké rentgeny.
Kontaktní osoby: |
Edita Dufková -
Vladimír Weinzettl -
Dmitrij Sarytchev -

K čemu je to dobré ? | Pro výzkum vysokoteplotního plazmatu je velmi důležitá znalost celkového vyzařovaného výkonu. Rovněž tak je zajímavé rozložení výkonu v prostoru a jeho časová evoluce během výboje v tokamaku. Z těchto údajů lze odvodit kvalitu příslušného výboje a stanovit jeho charakteristiky, jako je například poloha středu plazmatu. Instalace bolometrů na tokamaku CASTOR umožňuje sledování vyzařovaného výkonu během celého výboje. Dále dovoluje pozorovat radiační profil v poloidálním řezu a též určovat polohu středu plazmatu. Existence dvou kolmo umístěných polí umožňuje tomografickou rekonstrukci profilu vyzařování plazmatu za pomoci Cormackovy metody. |

Text & fotografie: Edita Dufková, Vladimír Weinzettl; Design: Petra Bílková -; Aktualizováno: 9.12.2005