\documentclass[12pt,pdftex]{article}\usepackage{graphicx}\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[czech]{babel}\topmargin -3cm\oddsidemargin -1.5cm\textwidth 19cm\textheight 27cm\begin{document}
\title{Report zkoušek provozní stálosti pro tokamak GOLEM}\date{\today}\author{\normalsize\it k povolení SUJB ev.č. 115479 o nakládání se zdroji ionizujícího záření \\ \it experimentálního zařízení tokamak GOLEM}\maketitle
\section{Základní data}
  \begin{itemize}
  \item Počátek sledování: 30.11.2015, Výboj číslo \#20279
  \item Konec sledování: 29.3.2016, Výboj číslo \#21085
  \item Nastavení parametrů výboje:
  \begin{itemize}
  \item Nabití kondenzátorů pro generaci toroidálního elektrického pole: 400 V.
  \item Nabití kondenzátorů pro generaci toroidálního magnetického pole: 800 V.
  \item Tlak a druh pracovního plynu: vodík, 10 mPa.
  \item Druh předionizace: rozžhavený wolframový filament generující elektronový oblak.
  \end{itemize} 
  \end{itemize}
\section{Zpracovávané parametry}\def\dlina{2.3cm}
  \begin{tabular}{ |p{\dlina}|p{\dlina}|p{\dlina}|p{\dlina}|p{\dlina}|p{\dlina}|p{\dlina}| }
  \hline Datum & Číslo výboje & Délka výboje\newline $\tau_{pl}$ [ms] & Elektronová teplota\newline $T_e$ [eV] & Elektronová hustota\newline $n_{e}$ [$\cdot \mathrm{10^{18}/m^3}$] & Proud plazmatem\newline $I_{pl}$ [kA] & Dávka\newline $D$ [$\cdot 10^{-2} \mathrm{\mu Sv}$] \\ \hline
  \input{tabletobeincl.tex}
  \end{tabular}
  \includegraphics[width=\textwidth]{DlouhodobaStabilita@tokamakGOLEM.pdf}
\section{Závěr}
Závěrem lze konstatovat, že ve sledovaném období vykazoval tokamak GOLEM ve sledovaných parametrech provozní stálost a naplnil tím předpoklady radiační ochrany při jeho provozu.
\\~\\
V Praze \today
\begin{flushright}
Vojtěch Svoboda\\
\includegraphics[width=4cm, height=!]{/home/svoboda/buon/osobni/VojSvSign.jpg}
\end{flushright}


\end{document}
